**南通市第二中学张力围栏采购项目**

竞争性谈判文件

**项目编号：ZRNT20210640**

**采购人：南通市第二中学**

**二〇二一年十二月**

目 录

**[第一部分 竞争性谈判招标公告](#_Toc46223128)** [1](#_Toc46223128)

**[第二部分 谈判须知](#_Toc46223135)** [3](#_Toc46223135)

**[第三部分 项目需求及相关要求](#_Toc46223146)** [6](#_Toc46223146)

**[第四部分 谈判程序和内容](#_Toc46223151)** [9](#_Toc46223151)

**[第五部分 合同授予](#_Toc46223159)** [16](#_Toc46223159)

**[第六部分 响应文件组成及格式](#_Toc46223160)** [17](#_Toc46223160)

**第一部分 竞争性谈判招标公告**

项目概况

南通市第二中学张力围栏采购项目 的潜在供应商应在南通市教育局网站或南通市第二中学网站获取采购文件，并于2022年元月7日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20210640

项目名称：南通市第二中学新增监控布防采购项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：18万元

最高限价：18万元，投标报价超过最高限价作无效标处理。

采购需求：详见附件1，请仔细研究

合同履行期限：自合同签订起30日内完成全部产品的新建与安装。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照复印件）。

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2021年12月31日至2022年1月6日

地点：南通市教育局网站或南通市第二中学网站

方式：自行下载，无需报名

售价：300元/份

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年元月7日9点30分（北京时间）

地点：**南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），**如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2022年元月7日9点30分（北京时间）

地点：**南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），**如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：南通市第二中学

联系方式：吴老师 0513-89178518

监督人及电话：王老师 0513-89178666

## 2.采购代理机构信息

名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地 址：南通市崇川区崇川路58号

联系方式：0513-55887688

## 3.项目联系方式

项目联系人：王工

电 话：13906272111

**第二部分 谈判须知**

**一、本谈判文件解释**

1.供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在谈判文件发布后1日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

3.采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。

4.谈判供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由谈判供应商自负。

5.竞争性谈判文件的解释权属于代理机构。

**二、响应文件的编写及装订**

1.响应文件的组成（参见第七部分），参加响应谈判供应商按谈判文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应谈判供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

2.响应文件的资格审查文件和商务标文件各自装订成册。

**特别提示：商务标文件必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件之中**。

**三、响应文件的份数和签署**

1. 谈判供应商应准备 **叁** 份完整的响应文件，其中正本 **壹** 份，副本 **贰** 份，并标明“正本”或“副本”字样**。**

2.响应文件的第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务标”，第一册、第二册应分别密封**。**

3.响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按谈判文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.**响应谈判的供应商须携带要求的资格材料原件供谈判小组资格审查谈判用。**

**四、响应文件的密封及标记**

1.响应谈判的供应商须将本项目谈判响应文件“资格审查文件”和“商务标”分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的谈判响应文件上明确标注谈判项目名称、“资格审查文件”或“商务标”、谈判供应商的全称、日期，并加盖谈判供应商的公章。

**五、报价综合说明**

1.本项目报价均须以人民币为币种。一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.谈判报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。

3.谈判供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关服务方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。

4.合格供应商对投标项目作出现场报价（含最终报价），现场报价不少于一轮。供应商的现场报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，各供应商的现场第一轮报价不得高于其投标文件中的书面报价且下一轮报价不得高于上一轮报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

5.成交供应商的报价包含设备费、人工费、机械费、材料费（含所有辅材）、运输费、安装费、保险费、管理费、利润、税金等所有费用，即响应本采购文件规定的所有费用。

**六、响应文件的递交时间**

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前将响应文件送达至指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

**七、**《成交通知书》一经发出，采购人不得改变成交结果，成交供应商放弃成交的，谈判保证金不予退还并承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

**八、履约保证金**

1.本项目成交后的履约保证金为合同价的5%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商在成交通知书发出后3日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

**九、谈判响应文件及谈判费用**

1.谈判程序顺利进行后，所有的谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2.无论谈判过程和结果如何，参加竞争性谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

**十、代理服务费**

本项目招标代理费1500元由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，供应商须综合考虑在磋商响应报价内；评审费由采购方支付。

**十一、未尽事宜**

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

**第三部分 项目需求及相关要求**

**请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。**供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》与《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1. **项目清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除原有设备设施 |  |  | 套 | 1 |
| 2 | 4线张力式单防区控制器（含电源） | 优周、誉告、盟跃 | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA  外形尺寸：670\*80\*50mm 主机防区：单/双可选  工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95%  防区线制：4线（可扩展到8线 输出端口：2路总线+开关信号输出 机箱材质：铝合金  报警输出：12V | 套 | 3 |
| 3 | 4线张力式双防区控制器（含电源） | 优周、誉告、盟跃 | 功能特点：张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA  外形尺寸：670\*80\*50mm 主机防区：单/双可选  工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95%  防区线制：4线（可扩展到8线 输出端口：2路总线+开关信号输出 机箱材质：铝合金  报警输出：12V | 套 | 21 |
| 4 | 单防区地址模块 | 优周、誉告、盟跃 | 工作电压：DC12V 防区数量：1防区 消耗电流： ≤50mA 工作温度 ：-10℃～+45℃ | 只 | 45 |
| 5 | 小型不锈钢防水箱 | 优周、誉告、盟跃 | 不锈钢防水箱 | 只 | 24 |
| 6 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 优周、誉告、盟跃 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 49 |
| 7 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 优周、誉告、盟跃 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 401 |
| 8 | 转角用滑轮 | 优周、誉告、盟跃 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 16 |
| 9 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 优周、誉告、盟跃 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 7500 |
| 10 | 不锈钢收紧器 | 优周、誉告、盟跃 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 180 |
| 11 | 警示牌 | 优周、誉告、盟跃 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 180 |
| 12 | 高压避雷器 | 优周、誉告、盟跃 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 45 |
| 13 | 接地桩及接地线 | 优周、誉告、盟跃 | 角铁、6平方铜导线 | 套 | 45 |
| 14 | 不锈钢弹簧 | 优周、誉告、盟跃 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 180 |
| 15 | 束线器 | 优周、誉告、盟跃 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 720 |
| 16 | 接警中心（含主机，键盘） | 优周、誉告、盟跃 | 主机具全独立4路总线输入，极强的防雷抗干扰设计； 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘,具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）；不用任何中继或放大器，用线RVV2\*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里；信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码；全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控；自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编；具有串行输出口，可与电子地图方便连接（选购）；具有232串口功能，可连接电脑软件使用（选购）额定输入电压：185-245VAC、50Hz、15VA 定额消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池：12V，7AH免维护电池  使用工作温度：-10℃~+45℃ 使用环境湿度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 使用湿度：40℃≤95% 总线输入端口：4路总线+2路485自检总线 无线接收频率：315MHz 与电脑连接端口：USB端口 BELL输出容量：12V/3A（电压信号）  外形尺寸：250\*235\*70mm | 套 | 1 |
| 17 | 管理软件 | 优周、誉告、盟跃 | 软件可以对前端报警主机进行集中管理 软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。 理软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。 用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。（目前只支持海康跟大华网络摄像机） 电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然 多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 | 套 | 1 |
| 18 | 室外警灯 | 优周、誉告、盟跃 | 闪动次数 120（次/分钟）   额定电压 12/ 24/220（V）可选   额定电流 3（mA）  警灯功率 10W  安装方式 螺丝固定  重 量 0.7（kg | 个 | 24 |
| 19 | 声光警号 | 优周、誉告、盟跃 | 室内警灯 | 只 | 1 |
| 20 | 电子地图 | 优周、誉告、盟跃 | 1平方铝合金边框、LED指示灯 | 块 | 1 |
| 21 | 电子地图联动模块 | 优周、誉告、盟跃 | 对电子地图实施联动 | 块 | 2 |
| 22 | 视频联动模块 | 优周、誉告、盟跃 | 对视频监控实施联动切换 | 块 | 3 |
| 23 | 安防蓄电池 | 优周、誉告、盟跃 | 安防报警专用蓄电池 | 块 | 1 |
| 24 | 中心机房电脑 | 国产 | 戴尔 | 台 | 1 |
| 25 | 联网信号线 | 国产 | RVVP2\*1.0 | 米 | 2000 |
| 27 | 电源线 | 国产 | 3\*2.5 | 米 | 2000 |
| 28 | PE管 | 国产 | 25 | 米 | 2000 |
| 29 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |
| 30 | 其他辅材 |  | PVC护线管，紧固件，螺丝等 | 项 | 1 |

**注：请投标人务必自行踏勘施工现场，如不踏勘视同认可采购方现场，不得事后对现场提出任何疑议。**

本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。响应供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，响应供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”加盖生产厂家红章的资料证明文件的复印件，未能提供以上材料的将作无效响应处理，响应供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。评审过程中，如三分之二及以上评委认为所提供的品牌低于建议品牌档次，则投标无效。

**二、商务要求：**

1.签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起5日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自合同签订起30日内完成全部产品的新建与安装。

投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

3.交货（服务）地点：采购人指定地点。

4.付款方式：

（1）本项目按实结算，且最终审计价不得高于合同价。工程验收合格后履约保证金（履约保证金合同签订后按照中标价的5%，缴业主财务部门）转为质保金，待质保期结束后、无质量问题一次性退还（无息）。验收合格审计结束后，支付至审计价的100％。

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

5.质保期限：本项目质保期为2年，自验收合格之日起计算。

6.验收要求

工程全部结束后，施工方必须提供完整工程相关详细资料，同时提交书面验收申请。采购人在接到施工方书面形式的验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

7.售后服务及其他

（1）签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起5日内按时签约。

（2）质保期壹年（自验收合格之日起计）。

（3）计划工期：自合同签订起30日内完成全部产品的供货及安装调试。

（4）其他售后服务要求：

中标商提供7\*24小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，10分钟内电话或者远程技术支持，根据采购人要求至少实现2小时到达现场，硬件设备维修和替换至少实现4小时内解决，关键设备2小时内解决。

**第四部分 谈判程序和内容**

**一、代理机构组织谈判**

1.本项目谈判依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律法规成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

**二、谈判**

1.谈判时间：2022年元月7日9时30分**（北京时间）**

2.谈判地点：**南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），**如有变动另行通知。

3.采购代理机构主持开标并记录，及时处理谈判响应供应商代表提出的询问或回避申请。

4.开标后谈判响应供应商不得撤回投标，否则谈判保证金将被没收。

5.谈判响应供应商不足3家的不得开标。

6.资格审查时间：谈判开始后当即开始。

7.资格审查地点：**南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼），**如有变动另行通知。

8.资格审查标准

资格后审审查标准一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性条件判断 |
| 1 | 法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件的复印件（格式附后，须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件的复印件（格式附后，须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 符合政府采购法22条规定基本要求的书面声明。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 有效的营业执照（副本）复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 提供具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的证书复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的申明（格式附后）。 | 是（√）否（×） |

【特别提醒】上述表格中的各项证明材料,应提供相应的原件备查。

9.合格的谈判响应供应商不足3家的，不得评标。

**三、评标**

**（一）评标谈判事项**

1.评标谈判时间：资审后当即开始；

2.评标谈判地点：**南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学东微格教室（4号教学楼辅楼四楼）**，如有变动另行通知。

3.采购代理机构负责组织评标谈判工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据谈判小组的要求介绍采购相关政策法规、竞争性谈判文件。

（7）维护评标秩序，监督谈判小组依照竞争性谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性谈判文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）评审谈判工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（9）处理与评标有关的其他事项。

4.谈判小组负责具体的评标谈判事务，并独立履行以下职责：

（1）审查谈判供应商的响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求谈判供应商对谈判响应文件涉及到的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性谈判文件载明的方法，经评审谈判后，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的供应商为本项目成交人；

（4）编写评审报告，评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查；

（5）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较谈判响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向谈判供应商或与评审谈判比较工作无关的及其第三方及人员泄露；

（6）在谈判响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，谈判供应商对采购人和谈判小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

5.谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）对评审谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；

（5）告知采购人在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为；

（6）配合采购人答复谈判供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

**（二）评审谈判原则**

1.评审基本原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判评审。

2.谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判供应商的谈判响应文件进行评审和比较。

3.谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件要求的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

4.谈判小组所有成员应当集中与每个谈判供应商分别进行谈判，给予所有谈判供应商平等的谈判机会。

5.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有谈判供应商。

7.谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。

9.谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上谈判供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交谈判响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，提交最后报价的谈判供应商可以是2家。

11.最终报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，但须以书面形式说明退出谈判的原因。

13.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次谈判报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的谈判活动，一经发现，将视同串标处理。

**（三）评定方法**

**资格审查通过的供应商方可进入价格标的评审。**

谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据报价文件均能满足采购文件实质性响应要求且符合国家规定的最终有效报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

**报价原则：最终报价＜竞谈响应文件中的报价＜采购预算（本项目采取固定总价报价。供应商报价不得超过最高限价。）**

本竞争性谈判文件未尽事宜，由评标委员会商定。

**（四）评审谈判步骤**

1.谈判小组对每个符合资格要求的谈判供应商的谈判响应文件内容进行评审是否满足谈判文件的要求。

2.谈判小组集中与每个谈判供应商分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认等。报价文件中的报价作为第一轮谈判报价。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

3.谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价（最后报价表由招标代理公司现场提供），采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且最后报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

**4.谈判小组对谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，技术和商务部分均满足谈判文件的前提下，谈判小组将各谈判供应商的报价从低到高排序，排名第一的推荐为成交人。报价相同时，由谈判小组现场抽签确定成交人。**

**（五）关于谈判价格评审**

1.本项目采用 **最低评标价法** 。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足谈判文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条第五款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.本次采购项目采取最高限价，报价超出最高限价，作无效谈判响应处理。

3.价格评审内容包括分析项目需求评估报告的报价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性谈判文件要求的，按无效谈判处理。

4.谈判小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

5.在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商的法人代表或被委托受权人签署后生效，谈判供应商受其约束。

**（六）政府采购政策功能落实**

1.小微型企业价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，**本次采购的 货物 项目，其响应供应商符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的****划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。**

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条规定，**响应供应商提供竞标的服务是由****小型、微型企业提供的**，该响应供应商的报价将给予评审价格调整，具体方法如下：

①对符合要求的响应供应商的报价给予10%（财库[2020] 46号）的扣除价格，用扣除后的价格参与竞争性磋商响应最后报价的排名，如果成交，则以其竞争性磋商响应报价作为成交价。

②参加本次政府采购活动，符合要求的响应供应商须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”**（格式见第七章第四条）**；

③本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的“中小企业声明函”内容不实。

④若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（3）**不符合上述要求的响应供应商，无须提供“中小企业声明函”**。

2.残疾人福利单位价格扣除

根据本项目采购需求，本项目的供应商不涉及残疾人福利单位，因此本项目无针对残疾人福利单位企业的采购政策。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

根据本项目采购需求，本项目的施工供应商不涉及监狱企业，因此本项目无针对监狱和戒毒企业的采购政策。

4.针对绿色采购的采购政策

根据本项目采购需求，本次政府采购不涉及优先采购节能产品和环境标志产品，因此本项目无针对绿色采购的采购政策。

**（七）关于谈判评审其他事项**

1.谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判采购活动开始后的任何外来证明【本章第三条第（五）项第4款除外】。

2.谈判采购活动开始后，谈判小组成员对谈判文件的细则若有争议，由谈判小组成员集体讨论确定。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.谈判小组对评标未尽情况有最终解释权,且对落标的谈判供应商不做落标原因解释。

**四、出现下列情形之一的，作无效谈判处理**

1.谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

2.谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3.谈判响应文件资格审查部分、技术部分出现谈判报价的内容；

4.不具备谈判文件规定的资格要求的；

5.谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.谈判响应报价超出项目最高限价的；

8.被认定为低于成本报价而谈判竞标的；

9.供应商的谈判报价高于自己前一轮的。

10.不同供应商的谈判响应文件以及谈判响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

11.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12.谈判响应文件关键内容模糊、无法辨认；

13.不符合法律、法规和谈判文件中规定的实质性响应要求的；

14.谈判小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

**五、出现下列情形之一的，作废标处理**

1.供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式所适用情形的；

3.供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

**六、出现下列情形之一的，当次竞争性谈判采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购项目谈判评审过程中，实质性响应谈判文件要求的谈判供应商不足3家的。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交谈判响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

**七、成交通知**

谈判结束后，成交结果将在指定媒体上公告1个工作日，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

**第五部分 合同授予**

一、由于项目时间紧迫，成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订合同。合同一式陆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

**六、付款方式：**

（1）工程验收合格后履约保证金（履约保证金合同签订后按照中标价的5%，缴业主财务部门）转为质保金，待质保期结束后、无质量问题一次性退还（无息）。验收合格审计结束后，支付至审计价的100％。

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

**第六部分 响应文件组成及格式**

响应文件由资格审查文件、商务标两部分组成。本次竞争性谈判项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

**（一）资格审查文件（单独装订密封）**

1.法定代表人身份证明书原件（格式见附件）、法定代表人身份证复印件（原件随身备查）（法定代表人参加开标需提供）；

2.法定代表人针对本项目的授权委托书原件（格式见附件），谈判代表本人身份证复印件（原件随身备查）（授权委托人参加开标需提供）；

3.企业有效的营业执照复印件；

4.符合政府采购法22条规定基本要求的书面声明（格式见附件）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

5.提供具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的证书复印件（须加盖公章）。

**以上材料提供复印件加盖单位公章，并携带原件备查。**

**（二）商务标文件（单独装订密封），投标函不得出现在资格审查文件中：**

1.投标函（格式见附件）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4.报价明细表（格式见附件）

5.中小企业声明函（如有，格式见附件）。

**资格审查文件**

**附件1：**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

竞谈供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

**附件2：**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的竞谈响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞谈响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

竞谈供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

**注: 如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查**。

**附件3：**

**符合政府采购法22条规定基本要求的声明**

**致： 南通市第二中学：**

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位符合《政府采购法》第22条之规定并具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

**附件4：**

**无重大违法记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

竞谈供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

**商务标文件**

**附件5：**

**投 标 函**

南通市第二中学：

依据贵单位 （招标项目名称)项目竞争性谈判招标采购的邀请，我方授权 （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方现愿意以人民币(大写) 元（RMB¥ 元）的投标报价，并愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2.我方已经详细审查了全部竞争性谈判文件，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

竞谈供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件6：**

**商务部分正负偏离表**

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件7：**

**技术部分正负偏离表**

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件8：**

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | | 合计（元） | | |
| 1 | 拆除原有设备设施 |  |  | 套 | 1 |  | |  | | |
| 2 | 4线张力式单防区控制器（含电源） |  | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA  外形尺寸：670\*80\*50mm 主机防区：单/双可选  工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95%  防区线制：4线（可扩展到8线 输出端口：2路总线+开关信号输出 机箱材质：铝合金  报警输出：12V | 套 | 3 |  | |  | | |
| 3 | 4线张力式双防区控制器（含电源） |  | 功能特点：张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA  外形尺寸：670\*80\*50mm 主机防区：单/双可选  工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95%  防区线制：4线（可扩展到8线 输出端口：2路总线+开关信号输出 机箱材质：铝合金  报警输出：12V | 套 | 21 |  | |  | |
| 4 | 单防区地址模块 |  | 工作电压：DC12V 防区数量：1防区 消耗电流： ≤50mA 工作温度 ：-10℃～+45℃ | 只 | 45 |  | |  |
| 5 | 小型不锈钢防水箱 |  | 不锈钢防水箱 | 只 | 24 |  | |  |
| 6 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） |  | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 49 |  | |  |
| 7 | 张力式过线杆(4线含全套配件） |  | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 401 |  | |  |
| 8 | 转角用滑轮 |  | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 16 |  | |  |
| 9 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） |  | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 7500 |  | |  |
| 10 | 不锈钢收紧器 |  | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 180 |  | |  |
| 11 | 警示牌 |  | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 180 |  | |  |
| 12 | 高压避雷器 |  | 氧化锌、复合材料 | 个 | 45 |  | |  |
| 13 | 接地桩及接地线 |  | 角铁、6平方铜导线 | 套 | 45 |  | |  |
| 14 | 不锈钢弹簧 |  | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 180 |  | |  |
| 15 | 束线器 |  | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 720 |  | |  |
| 16 | 接警中心（含主机，键盘） |  | 主机具全独立4路总线输入，极强的防雷抗干扰设计； 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘,具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）；不用任何中继或放大器，用线RVV2\*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里；信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码；全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控；自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编；具有串行输出口，可与电子地图方便连接（选购）；具有232串口功能，可连接电脑软件使用（选购）额定输入电压：185-245VAC、50Hz、15VA 定额消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池：12V，7AH免维护电池  使用工作温度：-10℃~+45℃ 使用环境湿度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 使用湿度：40℃≤95% 总线输入端口：4路总线+2路485自检总线 无线接收频率：315MHz 与电脑连接端口：USB端口 BELL输出容量：12V/3A（电压信号）  外形尺寸：250\*235\*70mm | 套 | 1 |  | |  |
| 17 | 管理软件 |  | 软件可以对前端报警主机进行集中管理 软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。 理软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。 用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。（目前只支持海康跟大华网络摄像机） 电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然 多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 | 套 | 1 |  | |  |
| 18 | 室外警灯 |  | 闪动次数 120（次/分钟）   额定电压 12/ 24/220（V）可选   额定电流 3（mA）  警灯功率 10W  安装方式 螺丝固定  重 量 0.7（kg | 个 | 24 |  | |  |
| 19 | 声光警号 |  | 室内警灯 | 只 | 1 |  | |  |
| 20 | 电子地图 |  | 1平方铝合金边框、LED指示灯 | 块 | 1 |  | |  |
| 21 | 电子地图联动模块 |  | 对电子地图实施联动 | 块 | 2 |  | |  | | | |
| 22 | 视频联动模块 |  | 对视频监控实施联动切换 | 块 | 3 |  | |  | | | |
| 23 | 安防蓄电池 |  | 安防报警专用蓄电池 | 块 | 1 | |  |  | | | | |
| 24 | 中心机房电脑 | 国产 | 戴尔 | 台 | 1 | |  |  | | | | |
| 25 | 联网信号线 | 国产 | RVVP2\*1.0 | 米 | 2000 | |  |  | | | | |
| 27 | 电源线 | 国产 | 3\*2.5 | 米 | 2000 | |  |  | | | | |
| 28 | PE管 | 国产 | 25 | 米 | 2000 | |  |  | | | | |
| 29 | 施工费 |  |  | 项 | 1 | |  |  | | | | |
| 30 | 其他辅材 |  | PVC护线管，紧固件，螺丝等 | 项 | 1 | |  |  | | | | |

|  |
| --- |
|  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件9：**

**中小企业声明函（如有）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）* ，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[1](#_bookmark0)，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。